ДОКУМЕНТАЦИЯ
по планировке территории 
«Железнодорожные пути необщего пользования»,
в составе проекта планировки территории 
и проекта межевания территории 


ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении линейных объектов

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Размещение объектов федерального значения на территории не предусмотрено. 
Размещение объектов регионального значения на территории не предусмотрено. 
Размещение объектов местного значения на территории не предусмотрено.
Проектом планировки территории размещения линейного объекта - станционных ж.-д. путей необщего пользования, с местоположением: Приморский край. г. Находка в рамках реконструкции существующего путевого развития железнодорожных путей необщего пользования АО «Находкинский МТП» предусматривается реконструкция следующих объектов капитального строительства:
- Железнодорожные пути необщего пользования (кадастровый номер 25:31:010201:1129).
Решениями по внутреннему железнодорожному транспорту в составе объекта «Железнодорожные пути необщего пользования» является реконструкция с разделением на 2 этапа:
- 1 этап: частичный демонтаж тупиковой части погрузочно-выгрузочного пути № 8, и удлинения существующего пути № 8 до проектируемого тупикового упора;
- 2 этап: демонтаж существующего железнодорожного пути №11 и реконструкция соединительного пути №11 в связи с изменением его местоположения, примыкающего к существующему пути №7 стрелочным переводом №11, к существующему пути №8 стрелочным переводом №21. 
Протяженность существующего объекта капитального строительства 25:31:010201:1129, согласно выписке ЕГРН, составляет 14 189 м.
Основные характеристики объекта указаны в таблице 1.
Таблица 1. Основные характеристики линейного объекта.
	Наименование
	Единица измерения
	Всего

	1
	2
	3

	Категория строящихся участков ж/д
	
	3

	Протяженность (строительная длина)
	пм
	409,2

		Радиус кривых
	м
	Не менее 120

	Ширина колеи
	мм
	1520

	Материал верхнего строения пути:

	Тип рельс
	
	1 группы годности

	Тип шпал
	
	 1а

	Суммарная (полная) длина ж.д. путей

	- путь 8 (погрузочно-выгрузочный) 
до реконструкции
	м
	1481,33

	- путь 8 (погрузочно-выгрузочный) 
после реконструкции
	м
	1721,41

	- путь 11 (соединительный)
до реконструкции
	м
	284,63

	- путь 11 (соединительный)
после реконструкции
	м
	215,49


2. Перечень субъектов российской федерации, перечень муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов в составе субъектов российской федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов
Планируемый к размещению линейный объект, в рамках реконструкции существующего путевого развития железнодорожных путей, расположен на территории Приморского края, Находкинского городского округа, г. Находки, на территории Находкинского морского торгового порта.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения
Проектом планировки территории установлены границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения (далее – ГЗПР):
- ГЗПР №1 предназначены для реконструкции железнодорожных путей необщего пользования № 8, 11;
- ГЗПР №2 предназначены для реконструкции дождевой канализации в месте укладки реконструируемых железнодорожных путей необщего пользования.
Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, приведен в таблице 2.
Таблица 2 - Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения.

	Номера точек контура
	Координаты, м

	
	X
	Y

	ГЗПР №1-Железнодорожные пути

	1
	324913,99
	2231815,71

	2
	324921,96
	2231820,88

	3
	324952,41
	2231848,81

	4
	324972,10
	2231885,14

	5
	324973,99
	2231890,65

	6
	324993,79
	2231926,18

	7
	325024,72
	2231952,60

	8
	325034,74
	2231958,46

	9
	325073,97
	2231974,46

	10
	325091,97
	2231980,13

	11
	325110,66
	2231982,77

	12
	325112,45
	2231982,88

	13
	325134,59
	2231986,18

	14
	325155,79
	2231993,39

	15
	325164,70
	2231997,34

	16
	325185,24
	2232005,09

	17
	325219,39
	2232015,82

	18
	325233,58
	2232022,08

	19
	325229,54
	2232031,23

	20
	325215,86
	2232025,20

	21
	325182,24
	2232014,63

	22
	325160,64
	2232006,48

	23
	325151,74
	2232002,53

	24
	325132,24
	2231995,90

	25
	325111,87
	2231992,86

	26
	325110,08
	2231992,76

	27
	325092,31
	2231990,43

	28
	325075,06
	2231985,58

	29
	325094,35
	2232001,73

	30
	325107,69
	2232011,36

	31
	325122,28
	2232018,99

	32
	325118,20
	2232028,13

	33
	325102,40
	2232019,84

	34
	325087,93
	2232009,40

	35
	325067,27
	2231990,36

	36
	325046,86
	2231977,13

	37
	325019,67
	2231961,23

	38
	324986,05
	2231932,52

	39
	324964,53
	2231893,90

	40
	324962,64
	2231888,38

	41
	324944,53
	2231854,96

	42
	324916,51
	2231829,27

	43
	324908,54
	2231824,09

	1
	324913,99
	2231815,71

	ГЗПР №2-Дождевая канализация

	1
	325070,56
	2231962,19

	2
	325081,12
	2231967,06

	3
	325083,13
	2231971,27

	4
	325091,13
	2231977,99

	5
	325096,53
	2231998,73

	6
	325096,78
	2232001,84

	7
	325091,17
	2232003,55

	8
	325077,23
	2231978,85

	9
	325070,67
	2231976,50

	10
	325064,88
	2231989,28

	11
	325059,50
	2231986,63

	12
	325065,00
	2231974,48

	13
	325057,66
	2231971,86

	14
	325061,66
	2231965,55

	15
	325068,56
	2231966,60

	1
	325070,56
	2231962,19



4. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах зон их планируемого размещения
Настоящим проектом планировки территории не предусмотрены размещение и реконструкция объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта.
Согласно Правилам землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденным постановлением администрации Находкинского городского округа от 17.02.2022 № 155 (далее – ПЗЗ НГО), размещение железнодорожных путей необщего пользования предусматривается в транспортно-производственной территориальной зоне.
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4.1. Информация о предельном количестве этажей и (или) предельной высоте зданий, строений, сооружений в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
Размещение наземных объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в отношении которых требуется установление предельного количества этажей и высоты зданий, строений, сооружений, в границах зоны планируемого размещения ж/д пути необщего пользования не предусмотрено.
4.2. Информация о максимальном проценте застройки, определяемом как отношение суммарной площади каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, которая может быть застроена, ко всей площади такой зоны
Размещение наземных объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в отношении которых требуется установление максимального процента застройки, в границах зоны планируемого размещения ж/д пути необщего пользования не предусмотрено.
4.3. Информация о минимальных отступах от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
В целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, минимальные отступы от границ земельного участка установлены – 0, согласно ПЗЗ НГО.
4.4. Информация о требованиях к архитектурным решениям объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения
Территория, в границах которой планируется размещение ж/д пути необщего пользования, к территории исторического поселения федерального значения, регионального значения не относится. 
5. Красные линии
В соответствии с п. 11 ст. 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по планировке территории. Согласно п.12 ст. 1 Градостроительного Кодекса РФ территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары). 
В связи с тем, что в границах территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, территории общего пользования отсутствуют, чертеж красных линий не разрабатывается.
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение. сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В соответствии со сведениями ЕГРН, материалами инженерно-геодезических изысканий в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, расположены существующие сохраняемые объекты капитального строительства:
- Система водоотведения с территории промплощадок АО "Находкинский МТП". Угольный терминал №1 (УТ-1).3 этап строительства. Система дождевой канализации. Сети электроснабжения (кадастровый номер 25:31:010201:1608);
- Перегрузочный комплекс портовый, специализированный для перевалки навалочных грузов. 1 этап строительства. Наружные сети электроснабжения 0,4кВ (кадастровый номер 25:31:010201:1700);
- Сооружение - Кабельные сети (кадастровый номер 25:31:000000:7443);
- Сооружение - Кабельная сеть (кадастровый номер 25:31:010201:1249);
- Перегрузочный комплекс портовый, специализированный для перевалки навалочных грузов. 1 этап строительства. КТП-2 (кадастровый номер 25:31:010201:1697);
- Перегрузочный комплекс портовый, специализированный для перевалки навалочных грузов. 1 этап строительства. Мачта освещения №2 (кадастровый номер 25:31:010201:1677);
- Покрытие в междупутье в том числе в зоне ЖД путей (кадастровый номер 25:31:010201:1707);
- Монолитное цементобетонное покрытие с армированием в один слой (тип 1) (кадастровый номер 25:31:010201:1709);
- Система водоотведения с территории промплощадок АО "Находкинский МТП". Угольный терминал №1 (УТ-1).3 этап строительства. Система дождевой канализации. Дождевая канализация (кадастровый номер 25:31:010201:1772);
- Система водоотведения с территории промплощадок АО "Находкинский МТП". Угольный терминал №1 (УТ-1).3 этап строительства. Система дождевой канализации. Аккумулирующий резервуар емк.1210 куб. м. (кадастровый номер 25:31:010201:1615);
- Причал №16 (кадастровый номер 25:31:010201:1066);
- Причал №15 (кадастровый номер 25:31:010201:909);
В целях защиты объектов капитального строительства по трассе линейного объекта необходимо соблюдение режима охранных зон, установленных в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», соблюдение нормативных отступов от подземных инженерных сетей до зданий и сооружений согласно СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений), соблюдение нормативных отступов от осей новых сооружений до элементов причального сооружения согласно «СП 287.1325800.2016. Свод правил. Сооружения морские причальные. Правила проектирования и строительства», а также проведение работ в строгом соответствии с проектной документацией.
В границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, отсутствуют строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории объекты капитального строительства, также отсутствует ранее утвержденная документация по планировке территории. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите таких объектов капитального строительства не приводится.
7. Информация о необходимости осуществления мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов
В границах разработки документации по планировке территории объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия и объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в том числе объекты археологического наследия отсутствуют.
На основании вышеуказанного необходимости в осуществлении мероприятий по сохранению объектов культурного наследия нет.
8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды
Все работы по строительству и дальнейшему обслуживанию ж/д пути необщего пользования выполняются специализированной организацией с учетом требований заинтересованных сторон, согласовавших реконструкция данных объектов.
Территория разработки Документации находится в границах водоохранной зоны Японского моря -500 м.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения, установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
Выполнение строительных работ, с учетом перечисленных ниже мероприятий, не вызовет изменений в природе и не приведет к опасным воздействиям на нее.
При строительстве предусматриваются щадящие по отношению к природе технологии:
- проезд строительной техники осуществляется только по автодорогам, имеющим твердое покрытие;
- технология выполнения строительных работ не требует одновременной работы большого количества строительных механизмов и транспортных средств, поэтому их суммарный выброс вредных веществ в атмосферу не требует никаких специальных мероприятий для снижения концентрации вредных примесей в воздухе в районе строительства;
- автотранспорт, задействованный для строительства, должен ежегодно проходить техосмотр в органах ГИБДД и поэтому должен соответствовать всем необходимым нормам, в том числе и на содержание серы, свинца и двуокиси углерода в выхлопных газах. Воздействие на атмосферный воздух в процессе строительства будет носить кратковременный характер, источник загрязнения-строительная техника;
- заправка автотранспорта, строительных машин и механизмов производится на ближайшей автозаправочной станции (АЗС) за границами проектируемой территории;
- за весь период строительства никаких вредных или токсичных сбросов не предусматривается;
- при строительстве линейными инженерно-техническими работниками, непосредственно руководящими реконструкциям, должна проводиться разъяснительная работа среди строителей по сохранению природных ресурсов и соблюдению правил противопожарной безопасности;
- после завершения строительства территория, где производились работы, должна быть очищена от строительного мусора и приведена в состояние пригодное для дальнейшего использования.
Строительный мусор подлежит утилизации. 
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне
9.1. Меры по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. Катастрофа - событие с трагическими последствиями, крупная авария с гибелью людей. Авария - повреждение станка, системы энергоснабжения, оборудования, транспортного средства, здания, которое может сопровождаться взрывами, пожарами, выбросом или разливом АХОВ и РВ, не повлекшее за собой значительного материального ущерба и серьезных человеческих жертв. Характер источника ЧС-природный, техногенный, биолого-социальный, военный. Зона чрезвычайной ситуации-территория или акватория, на которой в результате возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий из других районов возникла чрезвычайная ситуация.
Классификация чрезвычайных ситуаций.
1.ЧС природного характера делятся на: геологические (землетрясение, извержение вулкана, оползни, сели, снежные лавины); метеорологические (ураганы, бури, смерчи); гидрологические (наводнения, заторы, зажоры, цунами); природные пожары (лесные, торфяные, степные); массовые заболевания (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии).
Из современных природных опасных процессов в пределах исследуемой территории следует считать морозное пучение грунтов, развитое в зоне сезонного промерзания участка работ.
Степень морозного пучения может меняться в зависимости от изменения условий обводненности грунтов и техногенного вмешательства.
Сейсмическая интенсивность участка строительства, составляет 8-9 баллов.
По категории опасности природных процессов участок работ не относится к опасным по землетрясениям и пучению. Рассматриваемый участок не входит в число селе-, оползне-и лавиноопасных территорий.
ЧС техногенного характера-это аварии разных типов: на химически опасных объектах; на радиационно-опасных объектах; на пожаро-и взрывоопасных объектах; на гидродинамических объектах; на транспорте; в коммунально-энергетических сетях. Следствием ЧС экологического характера являются различные изменения состояния суши (деградация почв, эрозия, опустынивание); свойств воздушной среды (климат, недостаток кислорода, вредные вещества, кислотные дожди, шумы, разрушение озонового слоя); состояния гидросферы (истощение и загрязнение водной среды); состояния биосферы. 
Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются сильные дожди, сильные ветра, пожары, град, метели, грозы.
Наиболее опасным стихийным бедствием природного или антропогенного характера являются пожары. Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу как объектам транспортной инфраструктуры, так и экологической безопасности населения.
9.2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности линейного объекта и обеспечивающих его функционирование зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта
Проектом предусматривается система пожарной безопасности, направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений.
Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью указанной системы обеспечения выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.
Система обеспечения пожарной безопасности проектируемого объекта содержит комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.
В соответствии с требованиями «ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования», в основу обеспечения пожарной безопасности, планируемого ж/д пути необщего пользования заложен системный комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение пожара, воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение ущерба от него, обеспечивающий:
- предотвращение пожара;
- ограничение распространение пожара;
- безопасную эвакуацию людей;
- противопожарную защиту техническими средствами пожарной безопасности.
Система предотвращения пожара на планируемого ж/д пути необщего пользования обеспечивается:
- применением пожаро-безопасных строительных материалов;
- применением безопасного в пожарном отношении инженерно-технического оборудования, прошедшего соответствующие испытания и сертификацию;
- выполнением комплекса организационно-технических мероприятий по предотвращению пожара в процессе эксплуатации объекта.
Система противопожарной защиты ж/д пути необщего пользования обеспечивается комплексом технических и конструктивных решений.
Системой противопожарной защиты предусматривается обеспечение безопасности обслуживающего персонала, повышение эффективности действий пожарных подразделений по проведению спасательных операций и тушению пожара, ограничение материальных потерь от возможного пожара.
Определяются необходимые системы и технические решения обеспечения пожарной безопасности ж/д пути необщего пользования, включая алгоритм их работы, автоматизации и блокировки, а также обеспечение автономной работы каждой системы в случае повреждения сблокированных систем или оборудования.
Приоритетным при разработки противопожарных мероприятий для ж/д пути необщего пользования эвакуации людей в случае его возникновения.
9.3. Мероприятия по гражданской обороне
Руководствуясь совместным приказом МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/379, доведение сигналов ГО до обслуживающего персонала и лиц, оказавшихся на объекте строительства, осуществляется через региональную систему оповещения Приморского края (с использованием уличных сирен и громкоговорителей), а так же производственные каналы связи обслуживающей организации (сотовая телефонная и радиосвязь).
Передача сигналов (распоряжений) и информации оповещения может осуществляться как в автоматизированном, так и неавтоматизированном режиме (основной режим автоматизированный). Запасным вариантом оповещения может являться не посредственное оповещение с использованием посыльного, а также применение систем связи ближайших организаций.
При помощи перечисленных средств связи и оповещения на объекте строительства возможно;
-получение сигналов ГО из Главного управления МЧС России по Приморскому краю;
-доведение речевой информации до персонала, обслуживающего объект.
Текстовая часть проекта межевания территории
1. Введение
Проект межевания территории объекта: «Железнодорожные пути необщего пользования» разработан на основании Распоряжения «О принятии решения о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории, проекта межевания территории) объекта «Железнодорожные пути необщего пользования».
Проект разработан в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки проекта:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ;
- СП 42.13330.2026 «Градостроительство. Планировка и застройка территорий» (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений);
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;
- «ОСН 3.02.01-97. Отраслевые строительные нормы. Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог».
2. Перечень образуемых земельных участков
Согласно материалам проекта полосы отвода, предназначенной для реконструкции объекта, формирование новых земельных участков, на период реконструкции и эксплуатации, не планируется. 
Реконструкция будет осуществляться в границах зоны планируемого размещения линейного объекта, включающей в себя части существующих, сформированных и стоящих на кадастровом учете в ЕГРН земельных участков, используемых для вида использования: железнодорожные пути и сооружения для их обслуживания.
В рамках проекта не предусмотрено образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагается резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
В рамках проекта не предусмотрено образование публичных сервитутов.
Реконструкция железнодорожного пути необщего пользования с кадастровым номером 25:31:010201:1129 выполняется в границах учтенных земельных участков с кадастровыми номерами 25:31:010201:291 и 25:31:000000:7346.
3. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков
Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков в проекте не предусмотрен, в связи с отсутствием образования земельных участков.
Реконструкция линейного объекта предусматривается в границах учтенных земельных участков.
4. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости, приведены в таблице 1.
Для определения координат характерных точек данных границ используется местная система координат МСК-25, зона 2.
Таблица 1. Координаты характерных точек границ территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межевания территории
	Номера точек контура
	Координаты, м

	
	X
	Y

	1
	325231.53
	2231981.67

	2
	325184.56
	2231962.5

	3
	325161.6
	2231954.77

	4
	325110.09
	2231922.65

	5
	325056.29
	2231898.79

	6
	325058.59
	2231893.66

	7
	325064.43
	2231880.64

	8
	325020.09
	2231859.48

	9
	325006.12
	2231850.36

	10
	324938.34
	2231820.97

	11
	324908.23
	2231807.94

	12
	324903.9
	2231813.62

	13
	324907.7
	2231825.25

	14
	324911.51
	2231836.88

	15
	324915.46
	2231849.58

	16
	324917.98
	2231857.67

	17
	324923.85
	2231875.67

	18
	324928.47
	2231889.83

	19
	324933.24
	2231904.5

	20
	324939.44
	2231923.37

	21
	324942.67
	2231933.21

	22
	324951.26
	2231937.39

	23
	324963.3
	2231942.83

	24
	324981.12
	2231950.89

	25
	325013.27
	2231965.43

	26
	325024.83
	2231970.78

	27
	325049.35
	2231982.25

	28
	325067.27
	2231990.36

	29
	325058.08
	2232009.94

	30
	325137.87
	2232046.87

	31
	325195.41
	2232073.77

	32
	325213.99
	2232025.95

	33
	325232.83
	2232033.1

	34
	325237.87
	2232020.42

	35
	325218.07
	2232011.5

	1
	325231.53
	2231981.67


5. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков предназначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строительства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих земельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального строительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом планировки территории
В рамках проекта для размещения реконструируемого объекта «Железнодорожные пути необщего пользования» образование земельных участков не предусмотрено. Реконструкция объекта в связи с изменением его местоположения предусматривается в границах существующих земельных участков.
В целях планируемого размещения железнодорожных путей необщего пользования, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения, для существующего земельного участка с кадастровым номером 25:31:010201:291 предусматривается дополнительный вид разрешенного использования «Железнодорожный транспорт (7.1)» согласно ПЗЗ НГО.
Основные характеристики частей учтенных земельных участков, в границах которых предусмотрено проектирование (реконструкция) железнодорожных путей необщего пользования, представлены в таблице 5.1.
Таблица 5.1. Основные характеристики земельных участков
	Кадастро-вый номер ЗУ
	Пло-щадь, кв.м
	

Адрес
	Категория земель
	Вид разрешенного использования учтенных земельных участков
	Форма собственности земельных участков

	25:31:010201:291
	37471

	[bookmark: _GoBack]Местополо-жение установлено относительно ориентира, расположен-ного за пределами участка. Ориентир здание. Почтовый адрес ориентира: Приморский край,
г. Находка, ул. Портовая, д. 22.
	Земли населенных пунктов

	Водный транспорт; Железнодорожный транспорт (7.1)
	Государственная 
Федеральная собственность

	25:31:000000:7346
	296075
	
	
	Водный транспорт; Железнодорожный транспорт (7.1)
	Частная собственность

	ИТОГО участвует в проектировании
	
	31991 кв.м
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Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения. М 1: 1000
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Чертеж межевания территории. М 1: 1000
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EMOHTUPYEMBIE XKENESHOAOPOXHBIE MYTH
CYIECTBYIOWVE MOAKPAHOBIE MYTH

REMOHTVIPYEMBIE MOAKPAHOBBIE MY TV

NPOEKTUPYEMBIE MHIEHEPHIE CETH
CETb KAHATIUBALIV d-400 MM, MTOANEXALLAS PEKOHCTPYKLIMM

CETh KAHATIMSALIMM d-630 MM, MIOZTEXALLAS| PEKOHCTPYKLWN

GETU NIMBHEBOV KAHATM3ALIN, MOMIEXALIAE PEKOHCTPYKLIMM

2631010201201

NOSICHUTENBHBIE HATINUCH

KATACTPOBbI/ HOMEP 3EMETbHOMO YUACTKA, CBEAEHMS
O KOTOPOM COREPXATCS B ETPH

HOMEPA NOBOPOTHbIX TOUEK FPAHWLL 30H MIAHUPYEMOO

PASMELEHMS IMHEVHbIX OFLEKTOB, MO

IEXALYAX
PEKOHCTPYKLIVV B CBA3Y C UBMEHEHWEM X MECTONONOXEHMA
OBOSHAYEHME rPAHMLI! 30HBI MNAHUPYEMOrO PASMELUEHUS

JWMHEAHOTO OBBLEKTA

NPUMEYAHUE:
- Cuorewma Koopawiar: MCK-25, 3oHa 2;
- B cooTaercTemm o n. 11 Cr. 1 [pKOReKCa P KpaCHLIE KM - NWHW, KOTOPbIE 0603Ha4aIOT

TPaHMLISI TEPPHTOPH OBLLErD W nognexar 4 W OTMEHE B
R T 0 Sl apows Toprop. Comacio . 12, 1 Tpkoence P Teppiopue oiera
NOM308aHY - TEPPUTODA, pyr (8
Tom uwcrie. YIS, npoesas, ool g ofotrem oD

N0N308aHWS, CHBEP, GyribBap). B CBASH G TeM, 4TO 30Ha NINaHAPYENOTO PASMELLIEHHS! THHEHHOTO
0610KTa He ABNASTCA TEPPHTOPHEH OGLIGID NIOMT530BaHI, HOPTEX KPACHMIX MKW He
paspaGaTbisaeTcs:

- B rpasmuax npoekta ‘eppHTOpHN OTCYTCTBYIOT OGO n
TEPPUTOPHI YTBEPX(IEHHLIE B YCTaHOBIIGHHOM NOPAZINE;
- Inm TOuK IUHBIHLIX OBLeKTOS,
cHcrema MCK-25, 30Ha 2, KOOPRYHET XapaKTEpHbIX ToHEK
813, pasaen 2, Tom 2. AoKyMeHTaLNM .

20289-NNT1.1-M1
[loKyMEHTaLWS! NO NNaHAPOBKE TEPPUTOPN
o g o T OKeneaH HbiE MyTH HEOBILIETD NOb30BaHUSY
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OCHOBHBIE XAPAKTEPMCTUKM 3EMENHBIX YYACTKOB
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- KaTeropws 3emens - 3emni HaceneHHsix nyHKTos;
- Cuctema Koopauar: MCK-25, 3oKa 2;
- B rpanmuax npoexa TeppHTOpHM OTCYTCTBYIOT 06060

pUPOZHLIE TeppHTOP:

YC/IOBHbIE OBO3HAYEHMA VTRSER G § Vo aras ik ToC
FPAHMLBI TPAHCTIOPTHAS UHOPACTPYKTYPA - B UGMIAX Pa3MeLLI@H¥A XIEIHOAOPOXHLIX NYTeM HEOBULEro NOMb308aHAA NPeRYCMOTPETS AONONHWTeNbHLIA BHA
Pa3ELIEHHOT UCNONL30BaHR KENESHOROPOKLLIA TPAHCTOPT (KA 7.1)» AN JEMENEHLIX YHACTKOB C KAACTPOBLM
Homepawy 25:31:000000:7346 u 25:31:010201:291 COrnacHo pasnaM IeeNON308aHMS M 3CTPOKH
— = TPAHVILIA [TPOEKTA MEXEBAHUA CYWECTBYIOWME KENESHOLOPOXKHBIE MYTV M COOPY)KEHMS HaxoB/HGKOrO FOpORCKOND oKpyra;
= - Cornacko Mpaaunau 3eMeNONI30BaHHS W 38CTDOMKN HaXORKAHCKOO FOPORCKOT OKPYTa TMHMS: OTCTYNa OT
2 T 5 o 38MENLHOTD YACTKA B LENIX ONPEARTIEHHS! MECT J0NYCTUMOT PAIMeLLeHAS J03HMH CTPORHAR, COOPYXEHH
H D TPAHVILIbI CYUIECTBYIOLMX (COXPAHSEMbIX) BEMENTbHBIX YHACTKOB = ACIIESHOIOEONHEIE [T, TIOTEKALME FEIRHCTRVELLM cocraanser - Ow;
i - [L77 ONMCAHMR KOOPAWHAT XaPAKTEPHSX TOHEK TPEHWLI J0Hb! MTZHADYEMOTO PAIMELLIHHS TMHEHHOD 0BbeKTa,
H e——3¢  MEMOHTVPYEMBIE XENESHOAOPOXHBIE MYTH OTIEXALIENO PEKOHCTPYKLIMM, B GAS3M C HIMEHEHHeM MECTONONOXGHAR, UCTIONbI0BAHA CHCTEMA KOODAWHAT MCK-25,
- | :”“”;‘ﬂ:;;gﬁﬂ%"gggz:ﬂs"gggﬁ iy T CTVMOTO 2042 2, NepevieHh KOOPAMHAT XapaKTEPHAIX ToNeK NpeACTaBNeH & ITpATOXEH Pasiena 2 HaCTOSILIe AOKyYMEHTBLIMM
1 . . CYWECTBYIOUVE MOAKPAHOBBIE MYTH
H TOSCHUTENLHBIE HATIMCH 20289-NMT1.1-T.1
H 201201 KABACTPOBbI/ HOMEP SEMENIEHOMO YYACTKA, CBELEHMA [ AEMOHTVPYEMLIE NOAKPAHOBLIE MVTU
H FADIT 6 K OTOPOM COREPKATCS B EIFPH DlokymeHTaLus no NNaHUpoBKe TeppUTOpUN
£ «KenesHopopoxHsie NyTu HeobLuero NoNL3osaHNs»
" CETb KAHATMBALIY d-400 MM, NOLTEXKALLIAS! PEKOHCTPYKLIAN era
[m125 [Craaus | wer | fucron
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