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УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации 

Находкинского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории и внесению изменений 
в документации по планировке территории, утвержденные
постановлениями администрации Находкинского городского 
округа от 05.06.2015 №771, от 29.11.2019 №1873 и
от 13.10.2020 №1079 «Об утверждении документации 
по планировке территории», в составе планировки
 территории и проекта межевания территории, в части
 территории ограниченной Обходной магистралью,
 улицами Красноармейской и Советской
 в городе Находке 

ПОЛОЖЕНИЯ

о характеристиках планируемого развития территории, 

об очередности планируемого развития территории

1. Общие сведения о документации по планировке территории

Документация по планировке территории и внесению изменений                           в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа 05.06.2015 № 771 от 29.11.2019    № 1873 и от 13.10.2020 № 1079 «Об утверждении документации по планировке территории», в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории, в части территории, ограниченной Обходной магистралью, улицами Красноармейской и Советской в городе Находке, разработана на основании постановления администрации Находкинского городского округа от 13.04.2022         № 434 «О подготовке документации по планировке территории и изменений для внесения в документации по планировке территории, утвержденные постановлениями администрации Находкинского городского округа от 05.06.2015 № 771, от 29.11.2019 № 1873 и от 13.10.2020 № 1079». 

1.1. Документация подготовлена в соответствии со следующими законодательными, нормативными правовыми актами и иными документами, действовавшими в период подготовки документации:

- Генеральный план Находкинского городского округа, утверждённый решением Думы Находкинского городского округа от 29.09.2010 № 578-НПА          «О Генеральном плане Находкинского городского округа», (далее Генеральный план НГО 2022);

- Правила землепользования и застройки Находкинского городского округа, утвержденные постановлением администрации НГО от 17.02.2022 № 155, (далее ПЗЗ НГО);

- СП 42.13330.2017 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее – ГрК РФ);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования                        в Приморском крае, утверждены постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2016 № 593-па.
1.2. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.

1.3. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:

а) красные линии;

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Cведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов.

3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.

1.4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:

1) карту планировочной структуры территорий городского округа                     с отображением границ элементов планировочной структуры;

2) результаты инженерных изысканий;

3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;

4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности                в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;

5) схему границ зон с особыми условиями использования территории;

6) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов; 

7) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства;

8) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);

9) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;

10) перечень мероприятий по охране окружающей среды;

11) обоснование очередности планируемого развития территории;

12) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;

13) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

1.5. В соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

1.6. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.

1.7. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:

1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков;

2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования;

3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

1.8. На чертежах межевания территории отображаются:

1) границы планируемых и существующих элементов планировочной структуры;

2) красные линии;

3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков;

5) границы публичных сервитутов.

1.9. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:

1) границы существующих земельных участков;

2) границы зон с особыми условиями использования территорий;

3) местоположение существующих объектов капитального строительства;

4) границы особо охраняемых природных территорий;

5) границы территорий объектов культурного наследия.

2. Общие положения планировки территории.

2.1. Подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры; установления границ территорий общего пользования; границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории.

2.2. Подготовка проекта межевания территории выполнена для:

1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление комплексного развития территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования.

Подготовка графической части проекта планировки территории осуществляется в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Подготовка документации по планировке территории выполнена в соответствии с материалами и результатами инженерно-геодезических изысканий, инженерно-геологических изысканий, инженерно-гидрометеорологических изысканий, инженерно-экологических изысканий, разработанных ООО «Геосфера плюс» в 2022 году. 
Планируемый баланс территории в границах разработки проекта планировки приведен в таблице 1.
3. Положения о размещении объектов капитального строительства

федерального, регионального, местного значения и иных объектов

капитального строительства
В границах ДПТ размещен объект федерального значения КЛ220 кВ, входящий в состав линейного объекта "ЛЭП 220 кВ Широкая – Лозовая с выносом РУ 220 кВ ПС "Находка" в 220 м на юго-запад от здания по ул. Бокситогорской,1 и          в 115 м на юго-восток от здания по ул. Пограничная, 54б, г. Находка, Приморского края (з/у 9, 39).
В границах проектируемой территории расположены планируемые объекты капитального строительства регионального значения: два объекта здравоохранения (поликлиника и стационар), (ЗУ:47, ЗУ:52). 

Планируемыми объектами капитального строительства местного значения в границах проектируемой территории являются: две общеобразовательные школы на 1000 учащихся, три детских сада на 260, 290 и 330 мест, улица местного значения.

Остальные планируемые объекты капитального строительства в границах проектируемой территории являются объектами иного значения: объекты многоэтажной жилой застройки.

Характеристики объектов капитального строительства в Документации приведены в таблице 2.

Показатели объектов капитального строительства различного назначения (далее – ОКС), планируемых к размещению в границах Документации, приведены                  в таблице 3.
Значения показателей площади земельных участков определены                       в соответствии с границами, отображенными на листах чертежей планировки (лист 3, 4 листа, том 1) и межевания территории (лист 4, 4 листа, том 1). Значения площадей земельных участков округлены. При выполнении работ по межеванию территории допускается незначительное уточнение значений площадей, относительно указанных в данной таблице. Указанные показатели действуют с момента утверждения документации и на перспективу.
4. Положения о характеристиках планируемого развития территории

В соответствии с Генеральным планом НГО, согласно ПЗЗ НГО проектируемая территория расположена на землях категории «земли населенных пунктов», и находится в следующих функциональных зонах: 

- О-1 – зона делового, общественного и коммерческого назначения;

- О-5 – зона учреждений здравоохранения;
- Ж-4 –зона застройки многоэтажными жилыми домами;

- Р-1 – зона озеленения территорий общего пользования;

- Т-4 – зона автомобильного транспорта;
- И - зона инженерной инфраструктуры.
Границами проектируемой территории с северной стороны является Обходная магистраль – магистральная улица общегородского значения регулируемого движения. Обходная магистраль отделяет проектируемый жилой район от индивидуальной жилой застройки городского типа.

С восточной стороны территория проектирования ограничена улицей Красноармейской - магистральной улицей районного значения.
С южной стороны территория проектирования ограничена улицей Советской – магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения.
Территория проектирования частично освоена, характеризуется развитой транспортной инфраструктурой, наличием сетей инженерно-технического обеспечения. В юго-западной и западной части территории проектирования, примыкающей к Обходной магистрали, в территориальной зоне О-1 расположены существующие объекты спортивного и торгового назначения: здания спортивных клубов (3 шт.), автодром, здание магазина.
В северо–восточной части территории, примыкающей к Обходной магистрали, в территориальной зоне О-5 расположены планируемые объекты капитального строительства - объекты здравоохранения (поликлиники и стационара). 

 В юго-западной части территории расположены три земельных участка для строительства многоквартирных жилых домов.

На рассматриваемой территории находятся сети инженерно-технического обеспечения:

- линии электропередач напряжением 110 кВ;

- линии электропередач напряжением 35 кВ;

- линии электропередач напряжением 6 кВ;

- воздушная линия электропередач 0,4 кВ;

- электрические кабели низкого напряжения 0,4 кВ;

- сети связи;

- сети водопровода;

- сети теплоснабжения;

- сети канализации.
Демонтажу подлежат все существующие линии электропередач и водовод, попадающие в зону планируемой застройки, данного жилого района.
5. Положения о характеристиках объектов капитального строительства, жилого, общественно-делового и социального назначения
На территории проекта планировки планируется строительство группы жилых многоэтажных домов (25 этажей), расположенных на эксплуатируемой кровле полуподземного сооружения (стилобата), которые образуют единый комплекс, связанный функционально и композиционно. Два подземных уровня стилобата предназначены для парковок, два верхних уровня – полуподземных, предназначены для размещения объектов социально-культурного назначения. 

Проектом предусматривается строительство двух школ на 1000 учащихся, трех детских общей садов вместимостью 980 мест, расположенных в радиусе доступности, двух объектов здравоохранения, линейных объектов дорожной сети, объектов инженерной инфраструктуры.

Проектом планировки определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Расчетные показатели территории приведены в таблице 4.
Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания, необходимых для развития территории, рассчитана в соответствии с СП 42.13330.2016, Приложение Д, таблица Д.1, указана в таблице 5.
Строительство новых учреждений предлагается выполнить по индивидуальным проектам. Параметры и необходимость их застройки будут уточнены на последующих стадиях проектирования.

6. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры

Для транспортного обслуживания территории служит существующая улично-дорожная сеть, представленная:
- магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения - Обходной магистралью;

 - магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения -улицей Советской;
- магистральной улицей районного движения - улицей Красноармейской. 
Существующая дорожная сеть охватывает по периметру весь проектируемый участок планировки и межевания. Проектируемые проезды и улица местного значения в красных линиях шириной 25 м предназначены для движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам жилых домов и другим объектам микрорайона. 
Данным проектом предусмотрено увеличение ширины в красных линиях магистральной улицы общегородского значения (улица Советская) с 40 м до 50 м.

Транспортное обслуживание населения жилого района будет осуществляться общественным автомобильным транспортом: автобусом и маршрутным такси. Автобусные маршруты пройдут по всем магистральным улицам - по улице Красноармейской, улице Советской и Обходной магистрали

Система стоянок на рассматриваемой территории для хранения легкового транспорта предусматривает следующие виды хранения:

- временное (кратковременное) – на наземных автостоянках у жилых и общественных зданий;

- постоянное (долговременное) – централизованное место стоянок автомобилей - подземный двухуровневый паркинг, расположенный в стилобате. Расчет площадей стоянок автомобилей приведен в таблице 6
7. Характеристики развития объектов коммунальной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение.
Водоснабжение жилых домов выполняется от существующего водовода.
Данные приведены в таблице 9.
7.2 Водоотведение.

На рассматриваемой территории жилого района, ограниченной Обходной магистралью, ул. Красноармейской и ул. Советской, организована раздельная система канализации.

Бытовые сточные воды сбрасываются в существующие сети городской хозяйственно-бытовой канализации диаметром трубопроводов 300÷500 мм.

Ливневые стоки поступают в сети проектируемой ливневой канализации и сбрасываются с территории жилого района с предварительной очисткой на очистных сооружениях, расположенных в границах проектируемой территории. 

7.3. Теплоснабжение.
Настоящим проектом предполагается обеспечить потребителей проектируемой территории жилого района суммарной тепловой нагрузкой 43,0 Гкал/час, в том числе на ГВС 8,0 Гкал/час, от реконструируемой существующей котельной в районе ул. Красноармейской.
Внутриквартальную сеть предполагается выполнить в двухтрубном исполнении. Трубы теплосети изолировать с использованием пенополиуретановой изоляции, в местах пересечения с автомобильными дорогами предусмотреть соответствующую защиту сетей. 

7.4 Электроснабжение.

Источником электроснабжения жилого района является существующая подстанция Находка по ул. Пограничная, 54Б.
Для распределения электроэнергии проектом предусматривается строительство тринадцати комплектных двухтрансформаторных подстанций 6/0,4 кВ 2х630 кВА. Электроснабжение проектируемых подстанций выполняется от существующей электроподстанции Находка по радиальной схеме.
В данном проекте, в связи с попаданием в зону застройки, демонтажу подлежат все линии электропередач, пересекающие территорию проектирования жилого района. Воздушные линии электропередач проектируются подземными в лотках, с установкой охранной зоны, с учетом размера лотка - 4,0 м. 
Перехват линий электропередач выполняется от Обходной магистрали до подстанции, расположенной в районе ул. Советской.
7.5 Связь.
В соответствии с исходными данными телефонизация проектируемых объектов, расположенных на территории жилого района, ограниченной Обходной магистралью, ул. Красноармейской и ул. Советской, осуществляется от ПСЭ-4, ул. Пограничная, 44 (узел агрегации) Приморского филиала ОАО «Ростелеком» за счет существующей абонентской ёмкости.

Проектом планировки территории предусматривается оборудование жилого района сетями широкополостного доступа (ШПД) по технологии Metro Ethernet.

В соответствии с техническими условиями для прокладки ВОЛС через ул. Советскую и по проектируемым улицам предусматривается строительство двухотверстной телефонной канализации с устройством железобетонных колодцев 2 типоразмера (ККС-2). На ответвлении к жилым домам предусматривается строительство одноотверстной телефонной канализации.

Более точные мероприятия по подключению абонентов будут известны после получения технических условий на рабочее проектирование

7.6 Вертикальная подготовка и инженерная подготовка территории
Территория под размещение объектов жилой застройки в границах рассматриваемого участка подлежит сплошной вертикальной планировке. При посадке жилых домов учитывается увязка с существующими автомобильными дорогами, застройкой, перспективными улицами в жилой застройке местного значения, а также возможность съезда на автомобильную дорогу по Объездной магистрали.

Максимальный перепад отметок по территории составляет 31,0 м. В целях уменьшения объемов земляных работ, высотное положение проектируемых объектов принято по принципу террасирования, с обеспечением нормативных продольных уклонов по проездам.
Принцип организации рельефа – сплошная вертикальная планировка.

8. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Проектом планировки и межевания предусмотрен комплекс планировочных и инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Настоящий проект планировки территории предусматривает планировочную структуру проектируемой территории, обеспечивающую выполнение требований пожарной безопасности, как территории в целом, так и конкретных участков под застройку, а также беспрепятственный ввод и передвижение сил и средств ликвидации последствий ЧС, эвакуацию людей за пределы территории на чрезвычайный период, проведение мероприятий по охране территории и физической защите жителей. 

Дорожно-уличная сеть на данной территории представляет единую систему проектируемых дорог, которые обеспечивают возможность подъезда пожарных машин.
Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС следует принимать следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

-укрытие людей в приспособленных под нужды защиты населения помещениях производственных, общественных зданий, а также в специальных защитных сооружениях.

- эвакуация населения из зон ЧС

- проведение мероприятий медицинской защиты

 - проведение аварийно-спасательных и других работ в зонах ЧС

9. Положения об очередности планируемого развития территории.

На проектируемой территории предусмотрено размещение объектов жилого, общественного назначения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры. Очередность и этапы разработки территории и строительства проездов определяется в одну очередь.
10. Основные технико-экономические показатели по проекту планировки
и межевания территории
Основные технико-экономические показатели по проекту планировки и межевания территории приведены в таблице 10.
Текстовая часть проекта межевания территории
11. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроенным земельным участкам, расположенным в границах элемента планировочной структуры, установленных проектом планировки. Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенного пункта города Находка, в границах кадастрового квартала 25:31:010305. Границы образуемых земельных участков установлены с учетом границ существующих земельных участков. Границы и площади земельных участков подлежат уточнению при проведении кадастровых работ.
На проектируемой территории расположены 64 земельных участка с кадастровыми номерами. 
Проект межевания территории выполняется в два этапа. 
Первый этап:

- снятие земельных участков с кадастрового учета согласно отказа от земельных участков собственников электросетей;
- установка публичных сервитутов для прохождения вновь проектируемых электрических сетей (демонтажу подлежат линии электропередач, пересекающие территорию проектирования жилого района);
- образование земельных участков. 
Проектом межевания территории в границах проектирования образуются 16 земельных участков и определяется территория общего пользования в границах проекта планировки и межевания. Проектом выделены два земельных участка под школы, три земельных участка под детские сады, два земельных участка под объекты здравоохранения, под линейные объекты дорожной сети, объекты инженерной инфраструктуры.
Второй этап:

- после переноса электросетей, снятие с кадастра земельных участков;
- образование трех земельных участков (ЗУ:60, ЗУ:61, ЗУ:62) и определение территории общего пользования (77).
Образуемые земельные участки указаны в таблице 11.

12. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе земельные участки, подлежащие изъятию для муниципальных нужд, приведены в таблице 12.

13. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории.

Вид разрешенного использования для образуемых земельных участков установлен в соответствии с разрешенными видами использования действующих Правил землепользования и застройки Находкинского городского округа.
Виды разрешенного использования образуемых земельных участков указаны в таблице 11,12.

14. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ, образуемых и (или) изменяемых лесных участков).

В границах проекта планировки отсутствуют лесные участки, в связи с чем данный раздел не разрабатывается.

15. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

Проект выполнен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. В таблице 14, приведены сведения в отношении характерных точек границ территории проекта межевания.
В таблице 13 приведены сведения в отношении координат характерных точек границ образуемых земельных участков, которые отнесены к территориям общего пользования.
В таблице 15 приведены сведения в отношении координат характерных точек границ образуемых земельных участков.
Перечень и сведения о площади земельных участков, виды разрешенного использования образуемых земельных участков в границах подготовки проекта планировки территории приведены в таблице 11. 
16. Описание местоположения границ публичного сервитута 
Проектируется сервитут (сервитут или публичный сервитут), (далее сервитут), в целях эксплуатации объектов электросетевого хозяйства шириной 4,0 м, сервитут для прохождения вновь проектируемых электрических сетей, так как демонтажу подлежат линии электропередач, пересекающие территорию проектирования жилого района), сервитут для водовода, который проходит в красных линиях Обходной магистрали. Также проектируется публичный сервитут для прохода и проезда на з/у 45, з/у 46. Сведения о местоположении границ публичных сервитутов см. табл. 16.
Таблица 1
Планируемый баланс Территории в границах разработки
проекта планировки
	№ п/п
	№ участка на плане
	Типы участков территории
	Площадь участков территории

	
	
	
	га
	%

	1
	2
	
	3
	4
	5

	
	Территория в границах подготовки проекта планировки, всего
	102,698932
	100,00

	1
	Территория размещения объектов регионального значения в границах подготовки проекта планировки  всего, в том числе
сеговсего, в.ч.
	15,011
	14,0

	1.1
	ЗУ: 47
	Территория для строительства объектов здравоохранения

	12,7474
	12,0

	1.2
	ЗУ: 52
	Территория для строительства объектов здравоохранения
	2,2644
	2,0

	2
	Территория жилого назначения всего, в том числе
	44,854
	44,0

	2.1
	ЗУ: 60
	Территория для строительства многоэтажной жилой застройки (высотная)
	38,65470
	38,0


	2.2
	ЗУ:44,ЗУ:45
ЗУ:46
	Территория для многоквартирных жилых домов
	6,2000
	6,0

	3
	Территория дошкольного, начального и среднего общего образования  всего, в том числе
	11,159
	11,0

	3.1
	ЗУ:61,

ЗУ:63.1

ЗУ:63.2,

ЗУ:67,ЗУ:68
	Территория для строительства школ, детских садов
	11,159
	11,0

	4
	Территория общественно-делового назначения всего, в том числе
	4,923
	4,9

	4.1
	ЗУ:4,ЗУ:5,

ЗУ:14,ЗУ:16
ЗУ:17,ЗУ:18
ЗУ:19,ЗУ:20,ЗУ:8,ЗУ:15,
	Территория застройки объектов делового управления, объектов торговли
	3,398
	3,3

	4.2
	ЗУ:6,ЗУ:7, ЗУ:13,
ЗУ:57,
ЗУ: 41
	Территория застройки объектов  спортивного назначения
	1,52515
	1,6

	5
	Территория  транспортной и инженерной инфраструктуры всего ,в том числе
	3,528
	3,5

	5.1
	ЗУ:11, ЗУ:42, ЗУ:43, ЗУ:64,

ЗУ:74,ЗУ:75

ЗУ:76

	Территория для автомобильного
 транспорта и инженерной инфраструктуры
	3,528
	3,5

	6
	Территория размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения  в  границах проекта планировки всего, в том числе
	18,645
	18,6

	6.1
	ЗУ:62, ЗУ:69

	Территория проездов
	3,778
	3,7

	6.2
	ЗУ:66
	Территория улично-дорожной сети (в красных линиях) проектируемые
	1,571
	1,5

	6.3
	ЗУ:42.1,

ЗУ:77,ЗУ:78
	Территория улично-дорожной сети (в красных линиях) сущ. в границах проекта планировки
	13,296
	13,4

	7
	Рекреации, отдыха и иных видов использования земельных участков, не связанных с размещением объектов капитального строительства всего,
 в том числе
	4,283
	4,0

	7.1
	ЗУ:71,ЗУ:73ЗУ:48,
 ЗУ: 65
ЗУ95,ЗУ49
	Территория озеленения, рекреации
	4,505
	4,0


Таблица 2
Перечень объектов капитального строительства местного значения 

в границах подготовки проекта планировки территории
	№ п/п
	Наименование объекта капитального строительства
	Единицы измерения
	Мощность

1 учреждение/ общее

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание, кн -спортивный клуб
	м2
	463,10

	2
	Здание, кн –спортивный клуб
	м2
	953,2

	3
	Здание, кн –спортивный клуб
	м2
	56,0

	4
	Здание, кн -магазин
	м2
	474,1


Таблица 3
Показатели объектов капитального строительства,
 планируемых к размещению и реконструкции на территории
	№ участков на плане
	Назначение земельного участка
	Площадь участка
	Общая площадь ОКС
	Макс.% застроенности
	Предельная высота ОКС
	Предел. итенсив. использ.
	Использование подземного пространства

	
	
	
	Всего
	Надземная включая площадь встроенно- пристроенных объектов)
	
	
	
	

	
	
	га
	тыс.м²
	тыс.м²
	%
	Эт.
	тыс.м²

/га
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ЗУ:47

	Для строительства объектов здравоохранения
	12,747
	8,5
	8,5
	50
	3
	-
	-

	ЗУ:67
	Для строительства школы на 1000 мест
	3,831
	17,7
	17,7
	35
	3
	
	

	ЗУ:68
	Для строительства детского сада на 260 мест
	0,987
	5,4
	5,4
	35
	3
	
	

	ЗУ: 60
	Для строительства многоэтажной жилой застройки (высотной)


	38,654
	240,0
	240,0
	40
	25
	
	

	
	Полузаглубленный стилобат
	
	503,09
	
	40
	5 
	
	503,0

	ЗУ 61
	Для строительства школы  на 1000 мест
	3,847
	18,0
	18,0
	35
	3
	
	

	ЗУ:63,1
	Для строительства детского сада  на 290 мест
	 1,227
	8,2
	8,2
	35
	3
	
	

	ЗУ:63.2
	Для строительства детского сада на 330 мест
	1,651
	12,2
	12,2
	
	
	
	

	ЗУ:52
	Для строительства объектов здравоохранения
	2,264
	8,5
	8,5
	50
	3
	
	


Таблица 4
Основные расчетные показатели территории
	Наименование
	Всего

	Тип жилой застройки по Правилам землепользования и Застройки Находкинского городского округа
	Многоэтажная жилая застройка (высотная)

	Фактическая плотность населения, (чел/га)
	103

	Численность населения, (тыс.чел)
	10531

	Общая площадь жилой застройки (тыс.м2)
	315,930

	Фактический коэффициент плотности застройки
	0,32

	Фактический коэффициент застройки
	0,4

	Фактическая жилищная обеспеченность (чел/м2)
	30,0


Таблица 5
Потребность в объектах социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания территории
	Учреждения, предприятия, сооружения, единица измерения
	

	
	Численность
	Размеры земельного участка

	
	Нормативная обеспеченность на 1000 жит
	Нормируемое
	Фактическое
	Нормируемое
	Фактическое 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Детские дошкольные учреждения, место
	90 мест (табл.28 п.3.2.2 РГПН)
	260

290

330

	260

290
330
	9880,0

(0,98 га)
11020,0
(1,102 га)

12566,5

(1,256 га)
	9873,7

(0,98 га)

12279,9
(1,2279 га)
12651,7
(1,2651 га)

	
	
	100 мест частные детские сады в жилом районе в первых этажах жилых домов

	Общеобразова-тельные школы, учащиеся
	120 мест (табл.28 п.3.2.2 РГПН)
	320
960


	1000

1000
	17600,0

(1,76 га)
36000,0
(3,6 га)
	38313,3

(3,83 га)

38472,5
(3,84 га)

	Предприятия торговли  продовольственными товароми
	70 м2

 торговой площади
	700,0
	
	
	

	Предприятия торговли  продовольственными товароми
	30 м2

 торговой площади
	300,0
	
	
	

	Предприятия общественного питания
	8 мест
	80
	
	
	

	Помещения  для физкультурно-оздоровительных занятий
	70 м2
	700
	
	
	

	Спортивные залы общего пользования
	60 м2
	600
	
	
	

	Рынки
	24 м2
	240
	
	
	

	Помещения досуга и любительской деятельности 
	50,0 м2
	500
	
	
	

	Прачечная самообслуживания , мини-прачечная 
	10 кг/в смену
	100
	
	
	

	Химчистка самообслуживания 
	4кг/смену
	40
	
	
	

	Поликлиники
	Определяется органами здравоохранения, по заданию на проектирование, но не менее 18 посещений в смену
	
	
	
	

	Плавательные бассейны 
	20-25 м2 зеркала воды 
	200
	
	
	

	Библиотеки 
	Объект на жилой район
	
	
	
	

	Пожарное депо
	0,2-0,4 пожарных автомобиля в зависимости от территории
	
	
	
	


Таблица 6
Перечень мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры
	№
	Наименование мероприятия
	Ед. изм
	Колич.
	Примечания

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Улично-дорожная сеть (в границах проекта планировки)

	2
	Строительство автомобильной дороги (проезд)

	
	в границах проекта планировки (новое строительство)
	км
	2,003
	

	
	Строительство автомобильной дороги (красные линии)

	
	в границах проекта планировки (новое строительство)
	км
	0,649
	


Таблица 7

Количество машино-мест на рассматриваемой территории
	Наименование показателя
	Единица измерений показателей
	Площадь площадки для парковки автомобилей
	Расчетное количество машино-мест

	1
	2
	3
	4

	Расчетное количество обеспеченности площадками для парковки автомобилей
	17кв.м на 100кв.м.общей площади квартир
	53708,1
	2148

	Общая обеспеченность автостоянками  закрытого типа (подземная стоянка в два уровня) для постоянного хранения автомобилей
	100% от расчетного числа
	231831,0
	6623


Таблица 8
Норма расчета стоянок автомобилей
	Здания и сооружения
	Расчетная еденица, м2
	Число машино-мест на расчетную единицу
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	Объекты жилого назначения
	25
	2148
	53708,1

	Подземная стоянка (стилобат)
	35
	6623
	231831,0


Таблица 9
Показатели планируемого развития инженерных сетей и

сооружений инженерно-технического обеспечения
	№
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Показа- тели
	№ уч.
	Примеч.

	Инженерная подготовка территории

	1
	Строительство открытой сети ливневой канализации (лоток)
	км
	2,05
	
	

	2
	Очистные сооружения ливнестоков
	шт
	1
	7
	

	3
	Коллекторы ДК
	км
	7,55
	-
	

	4
	Коллектор транзитных вод
	км
	2,00
	-
	

	5
	Самотечная хоз.бытовая канализация
	км
	5,00
	-
	

	6
	Водопровод (противопожарный и питьевой)
	км
	7,00
	-

	

	7
	теплосеть
	км
	5,20
	-
	

	8
	Сети связи
	км
	2,80
	-
	

	9
	Установка ТП
	шт.
	13
	-
	

	10
	Линии электропередач 0,4кВ
	км
	3,20
	-
	


Таблица 10

Основные технико-экономические показатели (ТЭП)

	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Показатель

	1.
	Территория
	
	

	1.1
	площадь проектируемой территории – всего
	га
	102,698932

	
	в том числе территории:
	
	

	
	- жилых зон 
из них:

 -многоэтажная застройка (высотная)
	га
	38,6547

	
	 -многоэтажная застройка
	га
	6,200

	
	- объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения
	га
	30,554

	
	- рекреационных зон


	га
	0,92168

	
	- зон инженерной и транспортной инфраструктур (красные линии)


	га
	18,452

	1.2
	Из общей площади проектируемого района участки гаражей и автостоянок для постоянного хранения индивидуального автотранспорта 
Подземная стоянка (два уровня) 


	га
	23,1831

	1.3
	Из общей площади проектируемого района территории общего пользования – всего, из них
	га
	22,423

	
	 -улицы, дороги, проезды
	га
	18,840

	
	 - зеленые насаждения общего пользования
	
	3,583

	1.4
	Коэффициент застройки
	
	0,4

	1.5
	Из общей территории:
	
	0,32

	
	-земли федеральной собственности
	га
	-

	
	- земли субъектов Российской Федерации
	га
	15,12432

	
	- земли муниципальной собственности


	га
	87,574

	2
	Население:
	
	

	2.1
	Численность населения 


	Тыс.чел
	10531,0

	2.2
	Плотность населения брутто


	Чел/га
	102,27

	3
	Жилищный фонд:
	
	

	3.1
	Общая площадь жилых домов
	 кв.м общей площади квартир


	315930,0

	3.2
	Средняя этажность застройки


	этаж
	12-25

	4.
	Транспортная инфраструктура
	
	

	
	протяженность улично-дорожной сети – всего
	км
	6,677

	4.1
	магистральные улицы регулируемого движения
	км
	3,965

	4.2
	магистральная улица районного движения
	км
	0,06

	4.3
	проезды местного значения
	км
	2,008

	4.4
	улица местного значения
	км
	0,644

	6
	Инженерное оборудование:
	
	

	
	протяженность инженерных сетей – всего; в том числе:
	км
	34,80

	6.1.
	кабельные линии электропередачи (0,4кВ; в границах проекта планировки)
	км
	3,20

	6.2
	Самотечная хоз.бытовая канализация
	км
	5,00

	6.3
	Водопровод (противопожарный и питьевой)
	км
	7,00

	6.4
	теплосеть
	км
	5,20

	6.5
	Сети связи
	км
	2,80

	6.6
	Коллекторы ДК
	км
	7,55

	6.7
	Коллектор транзитных вод
	км
	2,00

	6.8
	Лоток  зарегулирования ручья
	км
	2,05

	
	
	
	

	
	
	
	


Таблица 11.
Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков
	№ п/п
	№ 
з/у
	Назначение земельного участка, адрес (местоположение)
	Площадь,

м2
	Вид разрешенного использования по ПЗиЗ НГО
	Возможные способы образования

	1
	
	2
	3
	4
	5

	1
	ЗУ:15
	Магазины, торговые комплексы в 183 м на юго-запад от здания по ул. Еловая ,14 в г. Находка, Приморского края
	1048,6
	Ст. 39,п.1,пп11

магазины (4.4)
	Образование з/у путем раздела з/у с КН 25:31:010211:10083 и сохранением кадастрового номера в измененных границах

	2
	ЗУ:42
	Земельный участок для строительства инженерной инфраструктуры
	20408,3
	ст.60, п.1, п.п 1

Коммунальное обслуживание (3.1)
	Образование з/у путем:

-раздела з/у с КН 25:31:010211:1782

-изменение ВРИ

-перераспределение с землями неразграниченной собственности



	3
	ЗУ:47
	Земельный участок для строительства объектов здравоохранения 

Местоположение: 360 м на юго-восток от ориентира расположенного за пределами участка

Адрес ориентира: Российская Федерация, Находкинский городской округ, город Находка, улица  Мичманская,39 А
	127474,0
	ст.43, п.1,пп1
Здравоохранение (3.4)


	Земельный участок образуется путем 
-изм.ВРИ з/у с КН 25:31:010211:13222

объеденить  з/у с КН 

25:31:010211:13165; 25:31:010211:13162;
25:31:010211:13218 ;
25:31:010211:13161;
25:31:010211:13220;
25:31:010211:13222;
25:31:010211:13164;
25:31:010211:13163;
25:31:010211:13221;
25:31:010211:13188;
25:31:010211:13189

	 4
	ЗУ:52
	Земельный участок для строительства объектов здравоохранения Местоположение: примерно в 457 метрах по направлению на юго-запад от ориентира расположенного за пределами участка. 

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Мичманская, 39 А.


	22644,0
	ст.43, п.1,пп1,пп2
Здравоохранение (3.4)
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1)

	Земельный участок:

- добавить ВРИ  (3.4.1) з/у с кадастровым номером 25:31:010211:13160  

- объеденить  з/у с кадастровыми номерами:

 25:31:010211:13160

25:31:010211:13035

	5
	ЗУ:57
	Земельный участок для спорта
Местоположение: в 95 м
на юго-восток от ориентира расположенного за пределами участка

Адрес ориентира: Российская Федерация, Находкинский городской округ, город Находка, улица Еловая,19
	7823,7
	ст.39,
п.1, п.п 17

спорт
(5.1)
	Образование з/у путем 
Объединения вновь образуемых земельных участков
56.2,57.2

	6
	ЗУ:60
	Земельный участок для строительства многоэтажной жилой  застройки (высотная)
Местоположение:
примерно в 670 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Советская, 15
	386547,0
	ст.38 п.1 пп 2

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6)

Обслуживание жилой застройки (2.7)
	Образование   з/у путем:

перераспределение вновь образуемого з/у и земель неразграниченной собственности


	7
	ЗУ:61
	Земельный участок для строительства школы на 1000 мест
Местоположение: примерно в 144 метрах по направлению на  юго-восток от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Пограничная, 124
	38472,5
	ст.38 ,п.1,п.п 3

дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Образование   з/у путем:

перераспределение вновь образуемого з/у и земель неразграниченной собственности



	8
	ЗУ:63.1
	Земельный участок для строительства  детского комбината на 290 мест
Местоположение:
примерно в 90 метрах по направлению на юг от ориентира расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, 

город Находка, улица Еловая, 10 а
	12279,9
	ст.38 ,п.1,п.п 3

дошкольное, начальное и среднее общее образование

	Образуемый  з/у

	9
	ЗУ:63.2
	Земельный участок для строительства детского комбината на 330 мест
Местоположение: примерно в 173 метрах по направлению на юг от ориентира расположенного за пределами участка.

 Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, 

город Находка, улица Еловая, 10 а
	12651,7
	ст.38 ,п.1,п.п 3

дошкольное, начальное и среднее общее образование
	Образуемый  з/у

	10
	ЗУ:64
	Земельный участок для коммунального обслуживания


	2071,3
	ст.39, п.1, п.п 2
Коммунальное обслуживание (3.1)
	Образуемый  з/у

	 11
	ЗУ:67
	Земельный участок для строительства школы  на 1000 мест
Местоположение: примерно в 546 метрах по направлению на северо -запад от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Советская, 9.
	38313,7
	ст.38 ,п.1,п.п 3

Дошкольное, начальное и среднее образование

(3.5.1)
	Образуемый  з/у

	 12
	ЗУ:68
	Земельный участок для строительства детского сада на 260 мест
Местоположение:
примерно в 428метрах по направлению на северо -запад от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Советская, 9.
	9873,7
	ст.38 ,п.1,п.п 3

Дошкольное, начальное и среднее образование

(3.5.1)
	Образуемый  з/у

	13
	ЗУ:72
	Земельный участок для размещения гаражей

Местоположение: примерно в 110 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Мичманская, 39 А.


	1124,8
	ст.43, п.2 пп3

хранение автотранспорта (2.7.1)


	Образуемый  з/у

	14
	ЗУ:74
	Земельный участок для коммунального обслуживания
	3059,6
	ст.60 п.1 пп4 

коммунальное обслуживание
(3.1)
	Образуемый  з/у

	15
	ЗУ:75
	Земельный участок для коммунального обслуживания
	1944,7
	ст.38 п.1 пп4 

коммунальное обслуживание
(3.1)
	Образуемый  з/у

	16
	ЗУ:76
	Земельный участок для коммунального обслуживания
	2138,5
	ст.38 п.1 пп4 

коммунальное обслуживание
(3.1)
	Образуемый  з/у


Таблица 12

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков которые

 будут отнесены к территориям общего пользования, рекреации  в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
	№ п/п
	№ з/у
	Назначение земельного участка, адрес (местоположение)
	Площадь,

м2
	Вид разрешенного использования по ПЗЗ НГО
	Возможные способы образования

	1
	
	2
	3
	4
	5

	1
	ЗУ:42.1
	 Территория общего пользования в красных линиях
(улично-дорожная сеть)
	791,6
	Ст.52 п1,пп7
з/у (территория общего пользования(12.0)
	Образование з/у путем:

- раздела з/у с кадастровым номером

25:31:010211:1782

-изменение ВРИ

	2
	ЗУ:48
	Земельный участок (территория) общего пользования –благоустройство
Местоположение: примерно в 675 метрах по направлению на юго-запад от ориентира, расположенного за пределами участка.

Адрес ориентира: Российская Федерация, Приморский край, Находкинский городской округ, город Находка,

улица Мичманская, 39 А.
	3243,2
	ст.43, п.1, п.п 5
Благоустрой
ство 

территории 

(12.0.2)
	Образуемый з/у 

	3
	ЗУ:62
	Земельный участок общего пользования (проезды)
	24982,3
	ст.38 п1, п.п 14

Проезды (12.0.1)
	Образуемый з/у 

	4
	ЗУ:65
	Земельный участок (территория) общего пользования-озеленение
	5266,6
	ст.38, п.1, п.п 14
благоустройство территории (12.0.2)
	Образуемый  з/у 

	5
	ЗУ :66
	Территория общего пользования в красных линиях (улично - дорожная сеть)
	15712,3

	ст.38, п.1, п.п 14
з/у (территория) общего пользования (12.0.1)
	Образуемый з/у 

	6
	ЗУ:69
	Земельный участок (территория) общего пользования - проезд
	12804,8
	ст.38 п1, п.п 14

Проезды (12.0.1)
	Образуемый з/у 

	7
	ЗУ:71
	Земельный участок общего пользования - озеленение
	27325,3
	ст.38, п.1, п.п 14
Благоустройство 

территории 

(12.0.2)
	Образуемый з/у 

	8
	ЗУ:73
	Земельный участок (территория) общего пользования - благоустройство
	9216,8
	ст.56 п.1 п.п 6
благоустройство(12.0.2)
	Образуемый з/у 

	9
	ЗУ:77
	Территория общего пользования в красных линиях (улично-дорожная сеть)
	131783,9
	ст.52, п.1,
 п.п 7
з/у(территория) общего пользования (12.0)


	

	10
	ЗУ:78
	Территория общего пользования в красных линиях (улично-дорожная сеть)
	4622,9
	ст.52, п.1,
 п.п 7; з/у (территория) общего пользования (12.0)
	Образуемый з/у

	Земельные участки и части земельных участков подлежащие изъятию для муниципальных нужд:

	1
	ЗУ:2
	з/у для размещения павильона для оказания ритуальных услуг и организации выставки в 11м на северо-восток от здания по ул. Пограничная ,110а в городе Находка, Приморского края 

КН 25:31:010211:2183
	611,0
	Ст52,п.1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования

(12.0)
	

	2
	ЗУ:3
	з/у для размещения нестационарного объекта в 85 м, по направлению на северо-восток от здания по ул. Пограничная 11,в городе Находка, Приморского края 

КН 25:31:010211:10305
	1000,0
	Ст52,п.1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования

(12.0)
	

	3
	ЗУ:12
	з/у для размещения специализированных ярмарок по торговле природными ресурсами в 140 м на юго-запад от дома по ул. Кедровая,1 в городе Находка, Приморского края КН 25:31:010211:2202


	600,0
	Ст52,п.1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования

(12.0)
	

	4
	ЗУ:15.1
	Земельный
участок (территория) общего пользования в красных линиях(улично-дорожная сеть)
	1056,4
	Ст52,п.1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования

(12.0)
	

	5
	ЗУ:34
	Земельный участок (территория) общего пользования в красных линиях (улично-дорожная сеть)
	8953,7
	Ст52,п.1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования

(12.0)
	

	6
	ЗУ:40.1
	Территория общего пользования (благоустройство)
	1153,8
	Ст.38 п.1,п.п.14 благоустройство
(12.0.2)
	

	7
	ЗУ:40.2
	Территория общего пользования (улично-дорожная сеть)
	4002,9
	Ст.52 п1,п.п.7 з/у (территория) общего пользования
(12.0.)
	

	8
	ЗУ:56.1
	Земельный участок (территория) общего пользования 
	128,5
	Ст52,п.1,п.п.7 
з/у(территория) общего пользования

(12.0)
	

	9
	ЗУ:57.1
	Земельный участок (территория) общего пользования 
	3241,5
	Ст.52, п.1,п.п.7 
з/у (территория)
общего пользования
(12.0)
	


Таблица 13. 
Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков, которые отнесены к территориям общего пользования, рекреации
	 №
з/у
	Площадь,

м2
	Номер точки
	Координаты  мск-25

	
	
	
	Х
	У

	ЗУ:48
	3243,2
	1
	327608,132
	2230457,022

	
	
	2
	327636,900
	2230516,300

	
	
	3
	327527,830
	2230517,030

	ЗУ:66
	15712,3
	1
	327597,614
	2230434,219

	
	
	2
	327497,038
	2230508,844

	
	
	3
	327538,935
	2230605,417

	
	
	4
	327223,136
	2230605,417

	
	
	5
	327237,189
	2230873,238

	
	
	6
	327569,564
	2230613,228

	
	
	7
	327527,828
	2230517,027

	
	
	8
	327608,132
	2230457,022

	ЗУ:71
	27325,3
	1
	327269,002
	2230848,256

	
	
	2
	327296,177
	2230890,970

	
	
	3
	327313,050
	2230928,040

	
	
	4
	327318,541
	2230943,067

	
	
	5
	327324,570
	2230964,026

	
	
	6
	327328,872
	2230992,252

	
	
	7
	327330,960
	2231008,390

	
	
	8
	327332,320
	2231046,595

	
	
	9
	327333,509
	2231076,113

	
	
	10
	327333,658
	2231108,630

	
	
	11
	327332,590
	2231148,230

	
	
	12
	327350,259
	2231147,968

	
	
	13
	327383,669
	2231397,708

	
	
	14
	327336,759
	2231431,278

	
	
	15
	327319,019
	2231263,288

	
	
	16
	327299,149
	2231262,228

	
	
	17
	327293,139
	2231134,698

	
	
	18
	327286,849
	2231090,388

	
	
	19
	327283,889
	2231056,808

	
	
	20
	327283,789
	2230957,458

	
	
	21
	327262,891
	2230913,772

	
	
	22
	327237,188
	2230873,238

	ЗУ:73
	9216,8
	1
	327565,149
	2231499,534

	
	
	2
	327529,110
	2231537,690

	
	
	3
	3275533,440
	2231542,870

	
	
	4
	327524,220
	2231564,660

	
	
	5
	327506,370
	2231579,360

	
	
	6
	327489,530
	2231580,820

	
	
	7
	327488,850
	2231580,350

	
	
	8
	327452,250
	2231618,94

	
	
	9
	327452,720
	2231619,750

	
	
	10
	327466,820
	2231628,620

	
	
	11
	327469,790
	2231628,840

	
	
	12
	327469,880
	2231628,840

	
	
	13
	327483,130
	2231625,780

	
	
	14
	327511,490
	2231624,520

	
	
	15
	327491,900
	2231654,540

	
	
	16
	327478,580
	2231665,160

	
	
	17
	327471,455
	2231960,003

	ЗУ:62
	24982,3
	1
	326956,100
	2229430,988

	
	
	2
	327016,042
	2229430,042

	
	
	3
	327016,042
	2229736,121

	
	
	4
	327176,051
	2229736,139

	
	
	5
	327178,981
	2229776,785

	
	
	6
	327179,100
	2229919,156

	
	
	7
	327234,360
	2229951,460

	
	
	8
	327238,234
	2229982,915

	
	
	9
	327194,905
	2229957,388

	
	
	10
	326991,042
	2229957,397

	
	
	11
	326991,042
	2229455,988

	
	
	12
	326956,134
	2229455,988

	
	
	13
	327016,042
	2229751,121

	
	
	14
	327157,244
	2229751,121

	
	
	15
	327162,752
	2229756,716

	
	
	16
	327164,111
	2229932,397

	
	
	17
	327016,042
	2229932,397

	ЗУ:65
	5266,6
	1
	326956,008
	2229332,210

	
	
	2
	327004,980
	2229332,210

	
	
	3
	327005,930
	2229391,000

	
	
	4
	327016,042
	2229397,884

	
	
	5
	327016,0,42
	2229430,988

	
	
	6
	326956,109
	2229430,988

	ЗУ:69
	12804,8
	1
	327460,702
	2230698,326

	
	
	2
	327615,092
	2230917,367

	
	
	3
	327525,937
	2230982,581

	
	
	4
	327409,942
	2230833,181

	
	
	5
	327329,273
	2230894,701

	
	
	6
	327289,228
	2230832,444

	
	
	7
	327269,002
	2230848,256

	
	
	8
	327296,177
	2230890,970

	
	
	9
	327313,050
	2230928,040

	
	
	10
	327407,330
	2230854,260

	
	
	11
	327474,440
	2230940,830

	
	
	12
	327523,030
	2231003,280

	
	
	13
	327533,700
	2230996,220

	
	
	14
	327635,830
	2230920,770

	
	
	15
	327472,500
	2230689,100

	ЗУ:78
	4622,9
	1
	327214,142
	2230838,628

	
	
	2
	327262,260
	2230910,670

	
	
	3
	327283,793
	2230957,472

	
	
	4
	327213,256
	2230957,722


Таблица 14. 

Перечень координат характерных точек границ проекта межевания территории
	Номер точки
	Координаты мск-25

	
	X
	Y

	1
	326930,709
	2229234,509

	2
	327532,899
	2229969,308

	3
	327532,599
	2230221,098

	4
	327742,159
	2230646,228

	5
	328032,529
	2230957,798

	6
	328011,699
	2230990,038

	7
	327987,519
	2231016,088

	8
	327985,039
	2231036,968

	9
	327979,639
	2231042,368

	10
	328023,459
	2231095,448

	11
	327999,279
	2231177,208

	12
	327933,539
	2231102,378

	13
	327694,700
	2231106,110

	14
	327667,280
	2230130,470

	15
	327350,259
	2231147,968

	16
	327395,209
	2231487,008

	17
	327468,779
	2231508,648

	18
	327581,109
	2231518,378

	19
	327476,109
	2231695,548

	20
	327316,939
	2231578,578

	21
	327303,979
	2231501,388

	22
	327342,279
	2231474,688

	23
	327319,019
	2231263,288

	24
	322799,149
	2231262,228

	25
	327283,789
	2230957,458

	26
	327213,259
	2230957,708

	27
	327207,839
	2230842,399

	28
	327023,029
	2230638,688

	29
	327004,509
	2230657,328

	30
	326929,959
	2230553,988


Таблица 15. 

Ведомость координат характерных точек границ образуемых земельных участков 
	Номер участка
	Площадь,

м2
	Номер точки
	Координаты мск-25

	
	
	
	Х
	У

	ЗУ:47

	127474,0
	1
	327772,990
	2230740,900

	
	
	2
	327788,534
	2230756,957

	
	
	3
	327788,965
	2230757,422

	
	
	4
	327810,919
	2230780,386

	
	
	5
	327876,060
	2230848,690

	
	
	6
	327902,900
	2230875,990

	
	
	8
	327923,670
	2230898,240

	
	
	9
	327937,600
	2230912,700

	
	
	10
	327982,420
	2230959,250

	
	
	11
	327973,690
	2230968,450

	
	
	12
	327960,380
	2230955,910

	
	
	13
	327953,440
	2230963,650

	
	
	14
	327996,450
	2231004,660

	
	
	15
	327984,519
	2231016,088

	
	
	16
	327985,039
	2231036,968

	
	
	17
	327979,639
	2231042,368

	
	
	18
	328023,459
	2231095,448

	
	
	19
	327999,279
	223177,208

	
	
	20
	327933,539
	2231102,378

	
	
	21
	327877,829
	2231101,008

	
	
	22
	327694,700
	2231106,110

	
	
	23
	327667,280
	2231130,470

	
	
	24
	327629,439
	2231132,418

	
	
	25
	327709,660
	2231025,890

	
	
	18
	327635,830
	2230920,770

	
	
	26
	327472,500
	2230689,100

	
	
	27
	327569,551
	2230613,198

	
	
	28
	327527,830
	2230517,030

	
	
	29
	327616,160
	2230516,440

	
	
	30
	327635,420
	2230760,420

	
	
	31
	327644,060
	2230775,650

	
	
	32
	327716,570
	220824,500

	ЗУ:72
	1124,8
	1
	327982,420
	2230059,250

	
	
	2
	327973,690
	2230968,450

	
	
	3
	327960,380
	2230955,910

	
	
	4
	327953,440
	2230963,650

	
	
	5
	327996,450
	2231004,660

	
	
	6
	328011,699
	2230990,038

	ЗУ:67
	38313,3
	1
	327460,702
	2230698,326

	
	
	2
	327615,092
	2230917,367

	
	
	3
	327525,937
	2230982,581

	
	
	4
	327409,942
	2230833,181

	
	
	5
	327329,273
	2230894,701

	
	
	6
	327289,228
	2230832,444

	ЗУ:68
	9873,7
	1
	327474,440
	2230940,830

	
	
	2
	327523,030
	2231003,280

	
	
	3
	327533,700
	2230,996,220

	
	
	4
	327533,700
	2231061,430

	
	
	5
	327427,350
	2231061,430

	
	
	6
	327427,350
	2230975,070

	ЗУ:42
	20408,3
	1
	327369,380
	2231455,800

	
	
	2
	324395,209
	2231487,008

	
	
	3
	327429,254
	2231489,521

	
	
	4
	327439,959
	2231491,978

	
	
	5
	327445,159
	2231496,588

	
	
	6
	327458,986
	2231502,966

	
	
	7
	327468,779
	2231508,648

	
	
	8
	327476,119
	2231505,908

	
	
	9
	327481,762
	2231498,740

	
	
	10
	327502,989
	2231482,648

	
	
	11
	327512,770
	2231475,155

	
	
	12
	327523,999
	2231471,628

	
	
	13
	327529,759
	2231471,528

	
	
	14
	327535,257
	2231472,609

	
	
	15
	327544,507
	2231477,007

	
	
	16
	327552,099
	2231484,148

	
	
	17
	327418,030
	2231625,970

	
	
	18
	327417,504
	2231629,946

	
	
	19
	327335,269
	2231556,168

	
	
	20
	327333,160
	2231558,747

	
	
	21
	327304,460
	2231525,930

	
	
	22
	327303,979
	2231501,388

	ЗУ:60
	386547,0
	1
	326956,134
	2229455,998

	
	
	2
	326991,042
	2229455,988

	
	
	3
	326991,042
	2229957,397

	
	
	4
	327194,905
	2229957,388

	
	
	5
	327238,225
	2229982,910

	
	
	6
	327238,942
	2229986,487

	
	
	7
	327247,473
	2230013,886

	
	
	8
	327250,515
	2230020,942

	
	
	9
	327260,746
	2230038,956

	
	
	10
	327266,686
	2230047,516

	
	
	11
	327272,626
	2230056,076

	
	
	12
	327277,516
	2230062,132

	
	
	13
	327292,108
	2230079,408

	
	
	14
	327309,477
	2230090,917

	
	
	15
	327324,654
	2230102,690

	
	
	16
	327377,820
	2230113,024

	
	
	17
	327356,645
	2230127,968

	
	
	18
	327373,43
	2230140,896

	
	
	19
	327365,030
	2230146,820

	
	
	20
	327350,380
	2230159,120

	
	
	21
	327365,520
	2230176,110

	
	
	22
	327375,850
	2230190,910

	
	
	23
	327359,900
	2230197,990

	
	
	24
	327352,230
	2230221,200

	
	
	25
	327384,100
	2230242,070

	
	
	26
	327392,730
	2230246,570

	
	
	27
	327428,460
	2230254,380

	
	
	28
	327448,840
	2230254,450

	
	
	29
	327479,950
	2230246,610

	
	
	30
	327481,860
	2230238,030

	
	
	31
	327481,864
	2230237,396

	
	
	32
	327498,459
	2230254,078

	
	
	33
	327512,172
	2230273,533

	
	
	34
	327516,008
	2230280,122

	
	
	35
	327543,854
	2230328,057

	
	
	36
	327563,429
	2230363,243

	
	
	37
	327568,330
	2230373,338

	
	
	38
	327581,095
	2230399,656

	
	
	39
	327588,442
	2230414,808

	
	
	40
	327597,614
	2230434,219

	
	
	41
	327497,038
	2230508,844

	
	
	42
	327538,935
	2230605,417

	
	
	43
	327223,136
	2230852,301

	
	
	44
	327213,0,21
	2230837,175

	
	
	45
	327177,153
	2230769,826

	
	
	46
	327157,650
	2230744,944

	
	
	47
	326976,264
	2230552,915

	
	
	48
	326956,990
	2230520,339

	ЗУ:61
	38472,5
	1
	327016,042
	2229455,99

	
	
	2
	327109,810
	2229461,340

	
	
	3
	327147,033
	2229563,209

	
	
	4
	327165,965
	2229601,047

	
	
	5
	327168,579
	2229633,580

	
	
	6
	327170,882
	2229666,270

	
	
	7
	327145,930
	2229687,350

	
	
	8
	327125,995
	2229736,121

	
	
	9
	327016,042
	2229736,121

	ЗУ:63.1
	12279,9
	1
	327016,042
	2229751,121

	
	
	2
	327119,858
	2229751,121

	1. 
	
	3
	327082,130
	2229843,320

	2. 
	
	4
	327049,800
	2229932,397

	
	
	5
	327016,042
	2229932,397

	ЗУ:63.2
	12651,7
	1
	327130,652
	2229751,121

	
	
	2
	327157,244
	2229571,121

	
	
	3
	327162,752
	2229756,715

	
	
	4
	327163,882
	2229774,149

	
	
	5
	327164,111
	2229932,397

	
	
	6
	327060,432
	2229932,397

	
	
	7
	327091,030
	2229847,980

	ЗУ:64
	2071,3
	1
	327218,670
	2229589,530

	3. 
	
	2
	327222,698
	2229602,359

	4. 
	
	3
	327208,845
	2229608,986

	5. 
	
	4
	327205,598
	2229632,153

	6. 
	
	5
	327227,639
	2229622,670

	7. 
	
	6
	327228,270
	2229625,370

	8. 
	
	7
	327211,110
	2229639,180

	9. 
	
	8
	327208,980
	2229653,520

	10. 
	
	9
	327181,720
	2229677,700

	11. 
	
	10
	327174,410
	2229716,380

	
	
	11
	327168,570
	2229633,460

	
	
	12
	327770,870
	2229631,659

	
	
	13
	327176,480
	2229644,670

	
	
	14
	327194,835
	2229636,779

	
	
	15
	327198,062
	2229613,623

	
	
	16
	327188,968
	2229617,533

	
	
	17
	327201,910
	2229607,350

	
	
	18
	327203,900
	2229600,870

	ЗУ:57
	7823,7
	1
	327373,430
	223,140,896

	12. 
	
	2
	327399,980
	2290162,985

	13. 
	
	3
	327410,783
	2230172,071

	14. 
	
	4
	327455,363
	2230211,408

	15. 
	
	5
	327156,523
	2230212,453

	16. 
	
	6
	327477,157
	2230232,892

	17. 
	
	7
	327481,764
	2230237,396

	18. 
	
	8
	327481,860
	2230238,030

	19. 
	
	9
	327479,950
	2230246,610

	20. 
	
	10
	327448,840
	2230254,450

	21. 
	
	11
	327428,460
	2230254,380

	22. 
	
	12
	327392,730
	2230246,570

	23. 
	
	13
	327352,230
	2230221,200

	24. 
	
	14
	327359,900
	2230197,990

	25. 
	
	15
	327375,850
	2230190,910

	26. 
	
	16
	327365,520
	2230176,110

	27. 
	
	17
	327350,380
	2230159,120

	28. 
	
	18
	327365,030
	2230146,820

	ЗУ:52
	22644,0
	1
	327636,900
	2230516,300

	29. 
	
	2
	327673,882
	2230594,527

	30. 
	
	3
	327687,205
	2230622,452

	31. 
	
	4
	327700,699
	2230649,020

	32. 
	
	5
	327713,337
	2230671,449

	33. 
	
	6
	327716,970
	2230676,860

	34. 
	
	7
	327733,330
	2230697,870

	35. 
	
	8
	327751,901
	2230719,098

	36. 
	
	9
	327772,990
	2230740,900

	37. 
	
	10
	327716,570
	2230824,500

	38. 
	
	11
	327644,060
	2230775,650

	39. 
	
	12
	327635,420
	2230760,420

	40. 
	
	13
	327616,160
	2230516,440

	ЗУ:74
	3056,9
	1
	327565,149
	2231499,534

	
	
	2
	327529,110
	2231537,690

	
	
	3
	327533,440
	2231542,870

	
	
	4
	327524,220
	2231564,660

	
	
	5
	327506,370
	2231579,360

	
	
	6
	327489,530
	2231580,820

	
	
	7
	327488,850
	2231580,350

	
	
	8
	327452,250
	2231618,94

	
	
	9
	327452,720
	2231619,750

	
	
	10
	327466,820
	2231628,620

	
	
	11
	327469,790
	2231628,840

	
	
	12
	327469,880
	2231628,840

	
	
	13
	327483,130
	2231625,780

	
	
	14
	327511,490
	2231624,520

	
	
	15
	327491,900
	2231654,540

	
	
	16
	327478,580
	2231665,160

	
	
	17
	327471,455
	2231690,003

	
	
	18
	327459,369
	2231674,569

	
	
	19
	327449,361
	2231656,190

	
	
	20
	327437,540
	2231634,480

	ЗУ:75
	1944,7
	1
	327130,652
	2229751,121

	
	
	2
	327091,030
	2229847,980

	
	
	3
	327060,432
	2229932,397

	
	
	4
	327049,800
	2229932,397

	
	
	5
	327082,130
	2229843,320

	
	
	6
	327119,858
	2229751,121

	ЗУ:76
	2138,5
	1
	327125,995
	2229736,121

	
	
	2
	327145,930
	2229687,350

	
	
	3
	327164,375
	2229671,774

	
	
	4
	327174,410
	2229716,380

	
	
	5
	327176,051
	2229736,139

	ЗУ:15
	1048,6
	1
	327235,370
	2229713,863

	
	
	2
	327235,445
	2229730,638

	
	
	3
	327179,000
	2229795,520

	
	
	4
	327178,980
	2229775,220


Таблица 16. 

Ведомость координат характерных точек границ публичных сервитутов
	Условное обозначе-
ние участка
	Площадь,

м2
	Номер точки
	Координаты мск-25

	
	
	
	Х
	У

	ПС1
	384,0
	1
	327518,812
	2231061,430

	
	
	2
	327519,962
	2231127,614

	
	
	3
	327514,367
	2231127,829

	
	
	4
	327512,830
	2231061,430

	ПС2
	384,0
	1
	327512,830
	2231061,430

	
	
	2
	327514,367
	2231127,829

	
	
	3
	327508,767
	221127,873

	
	
	4
	327506,854
	2231061,707

	ПС6.1
	159,7
	1
	327629,315
	2230410,822

	
	
	2
	327597,614
	2230434,219

	
	
	3
	327595,863
	2230430,563

	
	
	4
	327627,472
	2230407,057

	ПС6.2
	2526,7
	1
	327597,614
	2230434,219

	
	
	2
	327497,0,38
	2230508,844

	
	
	3
	327538,935
	2230605,417

	
	
	4
	327223,163
	2230852,301

	
	
	5
	327220,988
	2230848,924

	
	
	6
	327534,040
	2230604,184

	
	
	7
	327490,105
	223007,523

	
	
	8
	327595,853
	2230430,563

	ПС6.3
	59,6
	1
	327223,163
	2230852,301

	
	
	2
	327210,856
	2230861,859

	
	
	3
	327209,520
	2230857,903

	
	
	4
	327220,988
	2230848,988

	ПС7.1
	2889,7
	1
	327497,281
	2230252,603

	
	
	2
	327465,272
	2230272,449

	
	
	3
	327366,156
	2230250,360

	
	
	4
	327273,125
	2230138,134

	
	
	5
	327227,277
	2229981,102

	
	
	6
	327193,815
	2229961,388

	
	
	7
	326956,540
	2229961,436

	
	
	8
	326956,537
	2229957,436

	
	
	9
	327194,905
	2229957,388

	
	
	10
	327230,672
	2229978,460

	
	
	11
	327276,733
	2230136,218

	
	
	12
	327368,362
	2230246,753

	
	
	13
	327464,504
	2230268,368

	
	
	14
	327494,295
	2230249,745

	ПС7.2
	100,1
	1
	326956,540
	2229961,436

	
	
	2
	326931,799
	2229961,436

	
	
	3
	326931,799
	2229957,436

	
	
	4
	326956,537
	2229957,436

	ПС7.3
	194,1
	1
	327532,277
	2230220,769

	
	
	2
	327497,281
	2230252,603

	
	
	3
	327494,295
	2230249,745

	
	
	4
	327529,394
	2230217,854

	ПС8.1
	131,4
	1
	327178,395
	2229638,800

	
	
	2
	327172,238
	2229685,528

	
	
	3
	327170,849
	2229667,242

	
	
	4
	327174,356
	2229642,108

	ПС8.2
	249,6
	1
	327172,238
	2229685,528

	
	
	2
	327165,572
	2229736,121

	
	
	3
	327161,482
	2229736,121

	
	
	4
	327170,849
	2229667,249

	ПС8.3
	697,1
	1
	327165,572
	2229736,121

	
	
	2
	327165,120
	2229740,121

	
	
	3
	326991,042
	2229740,121

	
	
	4
	326991,042
	2229736,121

	ПС8.4
	138,7
	1
	326991,042
	2229740,121

	
	
	2
	326956,359
	2229740,121

	
	
	3
	326956,359
	2229736,121

	
	
	4
	326991,042
	2229736,121

	ПС8.5
	100,1
	1
	326956,359
	2229740,121

	
	
	2
	326931,326
	2229740,121

	
	
	3
	326931,326
	2229736,121

	
	
	4
	326956,359
	2229736,121

	ПС9.1
	30570,3
	1
	327553,641
	2230345,650

	
	
	2
	327568,330
	2230373,338

	
	
	3
	327581,133
	2230399,735

	
	
	4
	327608,543
	2230456,709

	
	
	5
	327713,654
	2230671,272

	
	
	6
	327772,669
	2230740,566

	
	
	7
	327902,900
	2230875,990

	
	
	8
	328011,699
	2230990,038

	
	
	9
	328032,529
	2230957,798

	
	
	10
	327757,735
	220666,290

	
	
	11
	327742,159
	2230646,228

	
	
	12
	327588,760
	2230328,506

	ПС9.2
	56071,1
	1
	326956,105
	2229420,570

	
	
	2
	326956,008
	2229332,210

	
	
	3
	326977,515
	2229313,944

	
	
	4
	327027,530
	2229346,250

	
	
	5
	324073,507
	2229373,938

	
	
	6
	327104,398
	2229396,003

	
	
	7
	327123,384
	2229412,006

	
	
	8
	327139,007
	2229428,608

	
	
	9
	327155,650
	2229451,518

	
	
	10
	327170,198
	2229473,298

	
	
	11
	327185,320
	2229500,358

	
	
	12
	327198,029
	2229529,672

	
	
	13
	327214,916
	2229575,631

	
	
	14
	327224,528
	2229608,644

	
	
	15
	327229,737
	2229631,883

	
	
	16
	327233,784
	2229662,037

	
	
	17
	327235,218
	2229692,565

	
	
	18
	327235,342
	2229741,910

	
	
	19
	327233,220
	2229902,910

	
	
	20
	327233,648
	2229942,321

	
	
	21
	327233,910
	2229948,066

	
	
	22
	327237,494
	2229979,426

	
	
	23
	327238,942
	2229986,487

	
	
	24
	327250,674
	2230020,920

	
	
	25
	327260,955
	2230038,871

	
	
	26
	327277,551
	2230061,907

	
	
	27
	327295,502
	2230079,340

	
	
	28
	327337,961
	2230112,828

	
	
	29
	327373,430
	2230140,896

	
	
	30
	327399,980
	2230162,985

	
	
	31
	327422,915
	2230182,750

	
	
	32
	327457,982
	2230213,891

	
	
	33
	327498,473
	220253,743

	
	
	34
	327512,376
	2230273,528

	
	
	35
	327553,641
	2230345,650

	
	
	36
	327588,760
	2230328,506

	
	
	37
	327544,783
	2230251,755

	
	
	38
	327528,457
	2230228,588

	
	
	39
	327489,511
	2230190,293

	
	
	40
	327439,235
	2230145,440

	
	
	41
	327394,667
	2230108,004

	
	
	42
	327325,339
	2230053,433

	
	
	43
	327303,607
	2230032,249

	
	
	44
	327284,822
	2230001,601

	
	
	45
	327275,960
	2229972,531

	
	
	46
	327272,868
	2229945,475

	
	
	47
	327274,271
	2229740,712

	
	
	48
	327273,732
	2229681,109

	
	
	49
	327270,889
	2229645,315

	
	
	50
	327265,328
	2229612,060

	
	
	51
	327251,141
	2229561,139

	
	
	52
	327233,494
	2229513,950

	
	
	53
	327219,825
	2229482,581

	
	
	54
	327201,297
	2229449,915

	
	
	55
	327179,355
	2229417,793

	
	
	56
	327154,540
	2229386,720

	
	
	57
	327114,372
	2229355,200

	
	
	58
	327091,823
	2229339,163

	
	
	59
	326976,026
	2229264,830

	
	
	60
	326917,394
	2229314,272

	
	
	61
	326917,008
	2229421,290
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Чертеж межевания территории (2 этап)
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